# Příloha č. 3: Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.“

# Část „2“: Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část „2“ veřejné zakázky - „Dodávka 1 osobního automobilu devítimístného s úpravou“

**Osobní automobil musí splňovat následující:**

**3.1. Technické parametry**

* Objem válců [cm3] minimálně: od 2000
* Počet válců: 4
* Minimální výkon [kW], ([k]): 82 (110)
* druh paliva: nafta
* převodovka: manuální
* počet stupňů převodovky min: 5
* emisní norma: EURO 6

**3.2. Minimální výbava**

* 9 sedadel v tomto uspořádání:
  + první řada - sedadlo řidiče a dvojmístná lavice, všechna místa s tříbodovými pásy
  + druhá řada – tři sedadla vedle sebe, všechna místa s tříbodovými pásy
  + třetí řada - tři sedadla vedle sebe, všechna místa s tříbodovými pásy
* centrální zamykání
* dálkové ovládání centrálního zamykání při zachování možnosti manuálního odemykání dveří klíčem přímo v zámku ve dveřích
* posilovač řízení
* vyhřívané sklo u dvoukřídlých zadních dveří
* kontrolka / snímač hladiny oleje
* rádio s CD přehrávačem se vstupy USB a AUX a 4 reproduktory
* systém monitorování tlaku v pneumatikách
* elektronický stabilizační systém, včetně protiblokovacího systému, elektronické uzávěrky diferenciálu a protiprokluzového systému
* airbag řidiče
* zadní dveře s proskleným oknem
* ve druhé řadě sedadel (zadní postranní) dveře na pravé i levé straně automobilu, posuvné
* prosklené okno zadních postranních dveří na obou stranách automobilu
* posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)
* prosklená okna ve třetí řadě
* světla pro denní svícení
* vyhřívané odvětrávání klikové skříně
* plnohodnotné rezervní kolo (disk s pneumatikou)
* palivový filtr s předehřevem
* přední mlhové světlomety
* bezpečnostní a zatemňovací folie na sklech

**3.3. Bezpečnostní přepážka**

* bezpečnostní certifikovaná přepážka oddělující řidiče a pasažéry a zároveň i pasažéry mezi sebou
* bližší specifikace viz. **příloha číslo 4 zadávací dokumentace**